蚌埠市第二人民医院新院区污水处理站增补采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第二人民医院

编制时间：2023年12月5日

1. 项目名称：蚌埠市第二人民医院新院区污水处理站增补采购项目

2、采购人：蚌埠市第二人民医院

3、项目编号：ZCGF-BBEY-2023078

4、主要内容：蚌埠市第二人民医院新院区污水处理站增补采购项目，包括但不限于工程的土建、安装、垃圾清运，并通过环保部门验收。具体详见采购需求和施工图纸。

5、采购预算：428304.53元

6、最高限价：40万元

7、工期（含工程和设备）：45天

8、质保期：3年

9、拟采用的评审方法：综合评分法；

10、付款方式：工程验收合格付100%，投标保证金（项目中标价的2.5%） 验收合格转为质保金（交医院财务科），质保期结束无息退还。

11、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1、供应商具有独立法人资格以及相应的经营范围；

2、供应商具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；建筑工程施工总承包叁级以上；施工劳务不分等级；具有有效的安全生产许可证。

3、供应商拟任项目负责人具有中级及以上工程师职称证书。

4、本项目不接受联合体投标。

**蚌埠市第二人民医院新院区污水处理站增补采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备位置 | 数量 | 单位 | 型号 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 开挖修建巴氏槽 |  | 1 | 座 | 按图纸要求 | 4160.00  | 4160.00  |  |
| 2 | 不锈钢4#巴氏槽 |  | 1 | 套 | 按图纸要求 | 4650.00  | 4650.00  |  |
| 3 | 巴氏槽内满铺瓷砖 |  | 1 | 项 | 按图纸要求 | 2850.00  | 2850.00  |  |
| 4 | 玻璃钢格栅板 |  | 6 | ㎡ | 按图纸要求 | 520.00  | 3120.00  |  |
| 5 | 1.2米高不锈钢护栏 |  | 10 | 米 | 按图纸要求 | 480.00  | 4800.00  |  |
| 6 | 空调 | 值班室 | 1 | 台 | 2.5P | 2980.00  | 2980.00  |  |
| 7 | 空调 | 在线房 | 1 | 台 | 2.5P | 2980.00  | 2980.00  | 环保要求 |
| 8 | 洗手盆 | 在线房 | 1 | 个 |  不锈钢 | 1150.00  | 1150.00  | 环保要求 |
| 9 | 通风换气扇 | 在线房 | 1 | 台 | 总功率220W | 370.00  | 370.00  | 环保要求 |
| 10 | 瓷砖 | 在线房、值班室 | 1 | 套 | 白色防滑瓷砖、四周做黑色瓷砖踢脚线 | 20860.00  | 20860.00  | 环保要求 |
| 11 | 水质自动采样仪 | 在线房 | 1 | 台 | DEK-1302型 | 37850.00  | 37850.00  | 环保要求 |
| 12 | 洗手盆配洗眼器 | 加药间 | 1 | 套 | 不锈钢304材质 | 2120.00  | 2120.00  |  |
| 13 | 通风除湿系统 | 地下室每个房间 | 2 | 套 | 最大除湿量192L/D(30℃-RH80%)，使用功率2.6kw，最大功率3.4kw | 5946.00  | 11892.00  | 含配套管道 |
| 14 | 照明灯 | 中水过滤间 | 3 | 台 | LED防水 功率400W | 150.00  | 450.00  |  |
| 15 | 换气扇 | 中控室 | 1 | 台 | 总功率220W | 330.00  | 330.00  | 环保要求 |
| 16 | 污水站防雨棚 | 污水站 | 1 | 套 | 透明彩钢瓦材质，钢结构架 | 59358.00  | 59358.00  | 防止室外设备被雨水腐蚀 |
| 17 | 污水站围墙和护栏、瓷砖、大门及配套设备 | 污水站 | 1 | 套 | 方管围栏、铁艺大门 | 131139.00  | 131139.00  | 配大门上锁，防止外来人员掉入污水池，以及被设备绞入 |
| 18 | 废气检测口阀门 | 地下室中水过滤间 | 1 | 套 | 不锈钢 | 6350.00  | 6350.00  | 第三方废气检测用 |
| 19 | 静压式液位计 |  | 1 | 套 | 24VDC/输出4-20MA，485通讯，防护等级IP68，线长10米 | 950.00  | 950.00  |  |
| 20 | 砼道路 | 1. 尺寸：L24\*W3.8米厚12公分；

2、尺寸：L7\*W3.8米厚12公分; | 包含：水泥、沙石、挖土等 | 42100.00 | 42100.00 |  |
| 21 | 水管 | ￠80、￠120 | 1 | 套 | PVC | 24958.00 | 24958.00 |  |
|  | 设备小计 |  |  |  |  |  | 365417.00 |  |
| 22 | 税点 | 增值税专用发票9% |  |  |  |  | 32887.53 |  |
| 23 | 预留金 |  |  |  |  | 30000.00 | 30000.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 428304.53  |  |

**其他详见图纸，按图纸要求施工。**

**混凝土路面、水槽本次含税价（不支付管理费）**

**蚌埠市第二人民医院新院区污水处理站增补采购项目采购意向及需求公示的反馈意见**

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第二人民医院新院区污水处理站增补采购项目，采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告